0 عادی
1 عادی
2 سوییچ فشار باد
3 !درب کاور تعویض تیغ باز است
4 خطای سروو موتور 1 کالسکه
5 خطای سروو موتور 2 ورق گیر
6 خطای توقف اضطراری
7 مقدار روغن بیش از حد
8 خطای اضافه جریان موتور دمنده
9 خطای برق اصلی
10 سوییچ توقف اضطراری فعال است 
11 خطای سنسور پایین فک نگهدارنده جلویی
12 خطای سنسور بالای فک نگهدارنده جلویی
13 خطای سنسور پایین فک نگهدارنده عقبی
14 خطای سنسور بالای فک نگهدارنده عقبی
15 خطای سنسور جلویی فک نگهدارنده عقبی
16 خطای کالسکه اره
17 خطای سنسور بالای قاب عقبی
18 خطای سنسور بالای سیلندر اره
19 خطای سنسور پایین سیلندر اره
20 بدون استفاده
21 بدون استفاده
22 بدون استفاده
23 خطای سنسور حرکت به جلوی ورق گیر
24 خطای سنسور حرکت به عقب ورق گیر
25 سنسور حرکت به جلوی نگهدارنده غلطکی
26 سنسور حرکت به عقب نگهدارنده غلطکی
27 سنسور حرکت اره به جلو
28 سنسور حرکت اره به عقب
29 خطای اره
30 خطای فک
31 خطای نگهدارنده غلطکی
32 سنسور بالا و پایین سیلندر اره همزمان فعال
33 سنسور حرکت عقب و جلوی اره همزمان فعال
34 سنسور حرکت عقب و جلوی نگهدارنده غلطکی همزمان فعال
35 سنسور بالا و پایین نگهدارنده غلطکی جلویی همزمان فعال
36 سنسور بالا و پایین نگهدارنده غلطکی عقبی همزمان فعال
37 سنسور حرکت عقب و جلوی ورق گیر همزمان فعال
38 خطای توقف اضطراری
39 خطای اضافه جریان موتور اره
40 اضافه جریان موتور نگهدارنده غلطکی
41 موقعیت ورق گیر در نقطه صفر انتها
42 سنسور بالای نگهدارنده غلطکی عقبی
43 پیغام حرکت 1
44 سنسور اخطار ورق گیر
45 سنسور بالایی نگهدارنده غلطکی عقبی
46 سنسور بالایی نگهدارنده غلطکی جلویی
47 طول ورق بیش از حد کوچک است 