1088	عملکرد دستی
1078	استارت اره اصلی 
1080	اره اصلی به سمت بالا
1081	اره اصلی به سمت پایین
1082	حرکت اره به سمت جلو
1119	حرکت اره به سمت عقب
1314	عملکرد فک نگهدارنده
1124	فک جلو   بالا/پایین
1125	فک عقب   بالا/پایین
1126	محافظ طلقی  بالا/پایین
1313	عملکرد نگهدارنده غلطکی
1133	نگهدارنده غلطکی به سمت جلو
1134    نگهدارنده غلطکی به سمت عقب
1135	نگهدارنده غلطکی جلویی به سمت پایین 
1136	نگهدارنده غلطکی عقبی به سمت پایین 
1316	عملکرد سرویس و نگهداری
1145	استارت دمنده
1147	روغن کاری
1148	فرستادن تیغ به انتها جهت تعویض
1159	فرستادن ورق گیر به انتها
1160	ورق گیر به سمت جلو
1161	ورق گیر به سمت عقب
1162	ورق گیر به سمت نقطه صفر کاری
1163	(مقدار عقب روی ورق گیر با هر کلیک(50-3500
1168	ورق گیر باز/بسته
1311	عملکرد ورق گیر
1294	نشانگر موقعیت
1297	موقعیت نهایی ورق گیر
1301	موقعیت فعلی اره 
1302	موقعیت فعلی نگهدارنده غلطکی
1303	عملکرد اره
1306	(تک برش  (300-3800 Single cycle 
1307	(تنظیم سرعت برش (10-80
1308	سرعت در حال کار اره 
1205	برگشت اره به نقطه صفر
1036	حالت فعلی دستگاه ：حالت دستی
1225    هشدار:  6   خطای حد بالای اره
1309	حالت کاری 
1231	حالت دستی
1232	حالت اتوماتیک
1022	رفع خطا
1296	موقعیت فعلی ورق گیر
1304	(تست موقعیت ورق گیر (0-10 
1326	سیلندر جلو برنده نگهدارنده های غلطکی
7000	：خطا
7001	خطا：بدون خطا
7002	：وضعیت کارکرد فعلی 
7003	توقف اره اصلی
7004	استارت اره اصلی 
7005	نگهدارنده غلطکی جلویی به سمت پایین 
7006	نگهدارنده غلطکی جلویی به سمت بالا 
7007	نگهدارنده غلطکی عقبی به سمت پایین
7008	نگهدارنده غلطکی عقبی به سمت بالا
7008	استارت اره 
7010	توقف اره
7011	دستگاه در حالت اتوماتیک است , لطفا دستگاه را متوقف کنید و حالت دستی را انتخاب نمایید 
7012	راهنما
7013	شروع بازیابی
7014	توقف بازیابی
7015	راهنمای عملکرد
7016	طراحی اتوماتیک
7017	شروع برشکاری
7018	شبیه سازی
7019	طراحی دستی
7020	سیگنال ورودی و خروجی
7021	نظارت
7022	گزارش
7023	کنترل دستی
7024	تنظیمات پارامتر دستگاه
7025	برطرف کردن خطا
7026	وضعیت
7027	وضعیت کارکرد
7028	زمان فعلی
7029	زمان کارکرد
