0 حالت دستی
1 خطا
2 اره راه اندازی نشده
3 (RESTART) توقف موقت ,لطفا کلید را فشار دهید
4 (Auto cycle) آماده به کار, لطفا کلید را فشار دهید
5 ورق گیر در موقعیت خود نیست
6 (Auto cycle) دستگاه در وضعیت خودکار مشغول به کار است
7 (Single cycle) دستگاه در وضعیت تک برش مشغول به کار است   
8 در حال بارگذاری
9 (RPS)(HOME) یکی از دو موتور(ورق گیر یا کالسکه اره) به موقعیت خود نرفته اند
10 (RESTART) توقف موقت در برش اول,لطفا کلید را فشار دهید