1295	The clamp RPS offset:
1301	mm（Range ：0 to 1000）
1296	Gap compensation:
1302	mm（Range -0.25 to 0.25）
1297	The first cutting compensation:
1303	mm（Range -0.25 to 0.25）
1298	The end cutting compensation:
1304	mm（Range -0.25 to 0.25）
1299	Orientation offset：
1305	mm（Range ：0 to 30）
1300	Clamp board time：
1306	S（Range：0 to 2.5）
1312	mm（Range：0 to 6）
1313	mm（Range：0 to 600）
1314	mm（Range：0 to 100）
1315	mm（Range：0 to 6）
1316	mm（Range：0 to 250）
1307	Main saw Thickness:
1308	Main saw Diameter：
1294	parameter setting
1036	Working station：0 Man. Normal
1225	Alarm: None
1022	Alarm Reset
7000	Alarm: 
7001	Alarm: None
7002	Working station：
7003	Start Failure recovery
7004	Stop Failure recovery
7005	Operating instructions
7006	Atuomatic layout
7007	Running
7008	Running emluator
7008	Manual partern
7010	Input or output singal
7011	Commissioning
7012	Log
7013	Manual control
7014	Manchine parameter setting
7015	Clear alarm station
7016	Status
7017	Running status
7018	Current time
7019	Working hours
